**mobiheat MHVEBS | Heizungswasseraufbereitung 1.500 l/h**

Eigenschaften

Mit der mobiheat Heizungswasseraufbereitung MHVEBS schützen Sie Ihre Heizungsanlage zuverlässig gegen Korrosion und Steinbildung. Die VDI 2035 schreibt für Heizungsanlagen demineralisiertes und enthärtetes Wasser vor.

Mit der MHVEBS erfüllen Sie zusätzlich auch die von Kesselherstellern vorgeschriebenen Wasserwerte zur Erhaltung der Herstellergarantie. Sparen Sie Geld durch die maximale Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Heizungsanlage und Reduzierung der Reparaturkosten durch den Einsatz unserer Heizungswasser-Aufbereitungsanlage. Die MHVEBS können Sie ohne Fremdstromanschluss bei der Systembefüllung betreiben. Bei der Umlaufentsalzung wird ein Stromanschluss benötigt Durch die Aufbereitung werden keine chemischen Stoffe an das Wasser abgegeben.

Kaufkonditionen

* mobile Heizungswasseraufbereitung
* Messcomputer zur Überwachung
* ohne Zubehör

|  |  |
| --- | --- |
| Mobile Heizungswasseraufbereitung 1.500 l/h | RG VK Energie groß |
| Beschreibung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Mobile Heizungswasseraufbereitung 1.500 l/h | MHVEBS | 4.983,00 |
| Mischbettharz zur Vollentsalzung 12,5 Liter (pro Füllung 2 x 12,5 l benötigt) | MHVEHARZ | 129,00 |