**Außschreibungstext**

**mobiheat MDDR | 0,2 - 17 bar Druckreduzierstationen**

Die Druckreduzierstation ist für einen Leistungsbereich von 600 kg/h geeignet und arbeitet mit einem Betriebsdruck von 0,2 bis 17 bar. Sie kann den von einer Dampfzentrale bereitgestellten Druck individuell senken. Ein Druckregler hält den reduzierten Druck unabhängig von Änderungen des Versorgungsdrucks aufrecht. Vorteile der Druckreduzierstation sind die robuste Bauweise, eine konstanten Druckregelung, Sicherheit durch absolute Dichtheit und Eignung zur Außenaufstellung.

Mietkonditionen:

* Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Zubehör) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MDDRV | 468,00 |
| Monatsgrundmiete | MDDRVM | 1.867,00 |
| Zubehör (DL Zubehör) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |