**Außschreibungstext**

**mobiheat MH160QF2 | 160 kW Heizmobile**

Das Heizmobil MH160QF2 ist eine mobile Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferanhänger mit 160 kW Heizleistung. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Der doppelwandige Edelstahl-Abgaskamin dient zur Brandschutzsicherung, der Spezial-Heizkessel ist für erhöhte Anforderungen geeignet. Mithilfe der verbauten Tankheizung wird die interne Sicherheits-Öltankanlage bei Temperatur gehalten. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit normalem Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Integriert ist ein Ölbrenner, optional ist allerdings ein Gasbrenner möglich.  
  
Die mobiheat smart App bietet weitere praktische Features: Mit automatischer Störungsmeldung und Statusanzeige der verschiedenen Parameter wird der reibungslose Prozess sichergestellt, sowie im schlimmsten Fall auftretende Probleme schnell entlarvt. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (VK Energie groß) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Heizmobil Kofferanhänger 160 kW MH160QF2 | MH160QF2 | 43.547,00 |
| Zubehör (VK Energie groß) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m MHABLC | MHABLC | 731,00 |
| mobiheat Schlauchbrücke DN50, 0,75 m, 5-fach C-Schläuche MHSB | MHSB | 417,00 |
| mobiheat Abgasschalldämpfer DN200, 160 kW MHAGS200 | MHAGS200 | 981,00 |
| mobiheat Anschlusskabel 230 V 16 A, 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010 | 117,00 |
| mobiheat Anschlusskabel 230 V 16 A, 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020 | 146,00 |
| mobiheat Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor MHSTM | MHSTM | 1.502,00 |
| mobiheat Sicherungsschellen (Übergang) für Anbindeleitungen, Storz C MHSSC | MHSSC | 67,00 |
| mobiheat 3-fach Verteiler, Storz C DN50/3xGeka DN25, VL/RL MHLV3 | MHLV3 | 1.669,00 |
| mobiheat 6-fach Verteiler, Storz C DN50/6xGeka DN25, VL/RL MHLV6 | MHLV6 | 2.303,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Monatliche Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen | MHFUEWGEB | 34,00 |
| Sonder - Transportkosten | MHT | 927,00 |