**Außschreibungstext**

**mobiheat MH31PTV.2-5 | 31 kW Elektroheizkessel**

Der Elektro-Wandheizkessel mit Umwälz- und Speicherladepumpe ist optimal als Reserve, parallele Heizquelle oder auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung

Witterungsgeführter Heizbetrieb
Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise
Heizungsumwälzpumpe
Speicherladepumpe
Ausdehnungsgefäß
Einfache Bedienung
Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
Sicherheitstechnische Einrichtungen
Heizungsanschluss universell unten/oben oder wechselseitig möglich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (VK Energie klein\*) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Elektro-Wandheizkessel 31kW mit Pumpe MH31PTV.2-5 (5x Heizstäbe) | MH31PTV.2-5 | 2.716,00 |
| Zubehör (VK Energie groß) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Expressversand MHWND Lieferung innerhalb 24 Std. | MHWND | 155,00 |